با سلام

شبیه سازی با متلب 2013a و بر اساس شکل ه و جداول زیر انجام شده است















که شبیه سازی به صورت زیر است



که پارامترهای سیستم بادی بصورت زیر تنظیم شده است



ونتایج



جریان استاتور



هارمونیک استاتور

